\documentclass[10pt]{article}
\usepackage[latin1]{inputenc}
\usepackage{fourier}
\usepackage[scaled=0.875]{helvet}
\renewcommand{\ttdefault}{lmtt}
\usepackage{amsmath,amssymb,makeidx}
\usepackage[mathscr]{eucal}
\usepackage{fancybox}
\usepackage{tabularx}
\usepackage[normalem]{ulem}
\usepackage{pifont}
\usepackage{colortbl}
\usepackage{lscape}
\usepackage{dcolumn}
\usepackage{multicol}
\usepackage{multirow}
\usepackage{slashbox}
\usepackage[body={15cm,23.5cm}]{geometry}
\usepackage{multirow}
\usepackage{textcomp} 
\newcommand{\euro}{\eurologo{}}
%Tapuscrit : Denis Vergès
\usepackage{pstricks,pst-plot,pst-text,pstricks-add}
\newcommand{\R}{\mathbb{R}}
\newcommand{\N}{\mathbb{N}}
\newcommand{\D}{\mathbb{D}}
\newcommand{\Z}{\mathbb{Z}}
\newcommand{\Q}{\mathbb{Q}}
\newcommand{\C}{\mathbb{C}}
\newlength{\yNull}
\def\bow{\quad\psarc{->}(0,\yNull){3ex}{90}{270}}
\newcommand{\vect}[1]{\mathchoice%
{\overrightarrow{\displaystyle\mathstrut#1\,\,}}%
{\overrightarrow{\textstyle\mathstrut#1\,\,}}%
{\overrightarrow{\scriptstyle\mathstrut#1\,\,}}%
{\overrightarrow{\scriptscriptstyle\mathstrut#1\,\,}}}
\renewcommand{\theenumi}{\textbf{\arabic{enumi}}}
\renewcommand{\labelenumi}{\textbf{\theenumi.}}
\renewcommand{\theenumii}{\textbf{\alph{enumii}}}
\renewcommand{\labelenumii}{\textbf{\theenumii.}}
\def\Oij{$\left(\text{O},~\vect{\imath},~\vect{\jmath}\right)$}
\def\Oijk{$\left(\text{O},~\vect{\imath},~ \vect{\jmath},~ \vect{k}\right)$}
\def\Ouv{$\left(\text{O},~\vect{u},~\vect{v}\right)$}
%\makeatletter
%\def\pshlabel#1{\expandafter\LabelVirgule#1..\@nil}
%\def\psvlabel#1{\expandafter\LabelVirgule#1..\@nil}
%\def\LabelVirgule#1.#2.#3\@nil{%
%\ifx#1\@empty0\else#1\fi
%\ifx#2\@empty\else,#2\fi}
%\makeatother
\usepackage{fancyhdr}
\usepackage[frenchb]{babel}
\usepackage[np]{numprint}
\begin{document}
\setlength\parindent{0mm}
\rhead{\textbf{A. P. M. E. P.}}
\renewcommand \footrulewidth{.2pt}
\lhead{\small CAP Secteur 5}
\lfoot{\small{Antilles--Guyane Polyn\'esie}}
\rfoot{\small{juin 2010}}
\definecolor{gristab}{gray}{0.80}
\pagestyle{fancy}
\thispagestyle{empty} 
\begin{center}    {\Large \textbf{\decofourleft~CAP  Secteur 4 Antilles--Guyane Polyn\'esie juin 2010~\decofourright}} 

\end{center}

\vspace{0,5cm}

Le café est l'une des boissons les plus consommées dans le monde. Les caractéristiques de quelques unes des étapes de fabrication de cette boisson seront étudiées au travers des différents exercices.

\bigskip

\textbf{\textsc{Exercice 1}   \hfill 3 points}

\textbf{La torréfaction}

\medskip

La torréfaction consiste à griller les grains de café pour en développer l'arôme. Les grains sont introduits dans un cylindre horizontal en contact avec un four réfractaire qui va diffuser la chaleur.

Grâce à une sonde électronique, on relève la température $T$ des grains en fonction du temps $t$.

Voici la courbe obtenue :

\medskip

\begin{center}
\psset{xunit=0.6cm,yunit=0.06cm}
\begin{pspicture}(-2,-20)(23,245)
\psaxes[linewidth=1.5pt,Dx=2,Dy=20]{->}(0,0)(23,245)
\psplot[plotpoints=8000,linewidth=1.25pt,linecolor=blue]{0}{23}{x 5 mul 120 add}
\uput[u](22,0){$t$ (min)}\uput[l](0,240){$T$ (\degres C)}
\multido{\n=0.0+0.2}{115}{\psline[linewidth=0.25pt,linecolor=orange](\n,0)(\n,240)}
\multido{\n=0+2}{12}{\psline[linewidth=0.5pt,linecolor=orange](\n,0)(\n,240)}
\multido{\n=0+2}{121}{\psline[linewidth=0.25pt,linecolor=orange](0,\n)(23,\n)}
\multido{\n=0+20}{13}{\psline[linewidth=0.5pt,linecolor=orange](0,\n)(23,\n)}
\end{pspicture}
\end{center}

\medskip

\begin{enumerate}
\item En utilisant le tracé précédent, compléter le tableau. On laissera les traits de lecture apparents.

\medskip

\begin{tabularx}{\linewidth}{|*{5}{>{\centering \arraybackslash}X|}}\hline
temps (min) $t$				&0		&10			&\dotfill	&20\\ \hline
température (\degres C) $T$	&120	&\dotfill	&200		& 220\\ \hline
\end{tabularx}

\medskip

\item  Le temps $t$, et la température $T$, sont-elles des grandeurs proportionnelles ?

Justifier la réponse.

\dotfill

\dotfill
\end{enumerate} 

\bigskip

\textbf{\textsc{Exercice 2}   \hfill 4 points}

\textbf{L'O. T. A.} 

\medskip

L'O. T. A. est une moisissure qui contamine naturellement les grains de café. Une étude statistique a été effectuée sur l'effet de la torréfaction.

Sur 25 échantillons, un employé a dosé la teneur en O. T. A. avant et après torréfaction.

Voici les résultats obtenus avant torréfaction :

\medskip

\begin{tabularx}{\linewidth}{*{5}{>{$\bullet~$}X}}
\multicolumn{5}{c}{Teneur en O.T .A. (en g)}\\
15 & 18 & 29 & 29 & 18\\
22 & 31 & 26 & 26 & 23\\
23 & 31 & 17 & 25 & 16\\
20 & 30 & 16 & 20 & 30\\
16 & 25 & 26 & 30 & 31\\
\end{tabularx}

\medskip

L'employé a calculé la teneur moyenne en O. T. A., avant torréfaction. Il a obtenu 23,7~g.

Le matériel génère une erreur systématique. À chaque teneur mesurée, il faut ajouter 1~g.

\begin{enumerate}
\item En déduire la moyenne obtenue, après correction

\dotfill

Après torréfaction, la teneur moyenne en O. T. A. vaut : 6,24~g.
\item  Comparer les teneurs moyennes en O. T. A. avant et après torréfaction

\dotfill
\item  Cocher la case correspondante à la situation :

\medskip

\begin{tabularx}{1.05\linewidth}{X X}
$\Box$ La torréfaction diminue la teneur en O. T. A.&$\Box$  La torréfaction augmente la teneur en O. T. A.\\
\end{tabularx}
\end{enumerate}

\vspace{0,5cm}

\textbf{\textsc{Exercice 3}   \hfill 3 points}

\textbf{La sélection des grains} 

\medskip

Après torréfaction, les grains de café sont triés grâce à une grille de calibrage.

Cette grille est une plaque métallique percée régulièrement d'ouvertures circulaires de rayon R = 4~mm.
\begin{enumerate}
\item Les ouvertures sont régulièrement espacées.

\medskip

\begin{center}
\psset{unit=1cm}
\begin{pspicture}(0,-1)(8,3)
\pscircle(1,1){1} \pscircle(7,1){1}
\psline[linestyle=dashed](1,1)(1,2.3) \psline[linestyle=dashed](7,1)(7,2.3)
\psline[linewidth=0.3pt,arrowsize=3pt 5]{<->}(1,2.3)(7,2.3)\uput[u](4,2.3){$d$}
\psline[linewidth=0.3pt,arrowsize=3pt 5]{<->}(1,1)(2,1)\uput[d](1.5,1){R}
\psline[linewidth=0.3pt,arrowsize=3pt 5]{<->}(2,1)(6,1)\uput[d](4,1){20 mm}
\psline[linewidth=0.3pt,arrowsize=3pt 5]{<->}(6,1)(7,1)\uput[d](6.5,1){R}
\uput[l](1,1){O$_{1}$} \uput[r](7,1){O$_{2}$}
\rput(4,-0.5){Le schéma n'est pas à l'échelle}
\end{pspicture}
\end{center}

	\begin{enumerate}
		\item Calculer, en mm, la distance $d$, séparant les centres de deux ouvertures circulaires successives. Détailler le calcul.
		
\dotfill

\dotfill
		\item  Convertir $d$, en cm.

\dotfill

La grille de calibrage est rectangulaire. Voici une vue de dessus :

\medskip

\begin{center}
\psset{unit=1cm}
\begin{pspicture}(0,-1)(8,5.5)
\psframe[fillstyle=solid,fillcolor=lightgray,linewidth=1.75pt](0,0)(8,5)
\pscircle(1,0.5){1.5mm}
\pscircle(2,0.5){1.5mm}
\pscircle(3,0.5){1.5mm}
\pscircle(6,0.5){1.5mm}
\pscircle(7,0.5){1.5mm}
\pscircle(1,1){1.5mm}
\pscircle(2,1){1.5mm}
\pscircle(3,1){1.5mm}
\pscircle(6,1){1.5mm}
\pscircle(7,1){1.5mm}
\pscircle(1,4.5){1.5mm}
\pscircle(2,4.5){1.5mm}
\pscircle(3,4.5){1.5mm}
\pscircle(6,4.5){1.5mm}
\pscircle(7,4.5){1.5mm}
\pscircle(1,4){1.5mm}
\pscircle(2,4){1.5mm}
\pscircle(3,4){1.5mm}
\pscircle(6,4){1.5mm}
\pscircle(7,4){1.5mm}
\psframe[fillstyle=solid,fillcolor=white](1.9,0.4)(2.1,0.6)
\psframe[fillstyle=solid,fillcolor=white](2.9,0.4)(3.1,0.6)
\psframe[fillstyle=solid,fillcolor=white](5.9,0.4)(6.1,0.6)
%\psframe[fillstyle=solid,fillcolor=white](6.9,0.4)(7.1,0.6)
\pscircle(1,0.5){1.5mm}
%\psframe[fillstyle=solid,fillcolor=white](0.9,0.4)(1.1,0.6)
\psline[linewidth=0.4pt](1,0.5)(1,-0.5)
\psline[linewidth=0.4pt](7,0.5)(7,-0.5)
\psline[linewidth=0.3pt,arrowsize=3pt 5](1,-0.5)(7,-0.5) \uput[d](4,-0.5){$D$}
\psframe[fillstyle=solid,fillcolor=white](0.9,0.9)(1.1,1.1)
\psframe[fillstyle=solid,fillcolor=white](1.9,0.9)(2.1,1.1)
\psframe[fillstyle=solid,fillcolor=white](2.9,0.9)(3.1,1.1)
\psframe[fillstyle=solid,fillcolor=white](5.9,0.9)(6.1,1.1)
\psframe[fillstyle=solid,fillcolor=white](6.9,0.9)(7.1,1.1)
\psframe[fillstyle=solid,fillcolor=white](0.9,3.9)(1.1,4.1)
\psframe[fillstyle=solid,fillcolor=white](1.9,3.9)(2.1,4.1)
\psframe[fillstyle=solid,fillcolor=white](2.9,3.9)(3.1,4.1)
\psframe[fillstyle=solid,fillcolor=white](5.9,3.9)(6.1,4.1)
\psframe[fillstyle=solid,fillcolor=white](6.9,3.9)(7.1,4.1)
\psframe[fillstyle=solid,fillcolor=white](1.9,4.4)(2.1,4.6)
\psframe[fillstyle=solid,fillcolor=white](2.9,4.4)(3.1,4.6)
\psframe[fillstyle=solid,fillcolor=white](5.9,4.4)(6.1,4.6)
%\psframe[fillstyle=solid,fillcolor=white](6.9,4.4)(7.1,4.6)
\psline[linestyle=dashed](3.1,4.5)(5.9,4.5)
\psline[linestyle=dashed](1,1.1)(1,3.9)
\psline[linewidth=0.3pt,arrowsize=3pt 5]{<->}(1,5.2)(7,5.2) \uput[u](4,5.2){23 ouvertures circulaires}
\end{pspicture}
\end{center}

Entre 23 ouvertures, on compte 22 fois la distance $d$.

La distance entre le centre de la 1\up{re} ouverture et celui de la 23\up{e} ouverture est notée $D$.
		\item  Sachant que $d = 2,8$~cm, calculer la distance $D$, en cm. Détailler le calcul.

\dotfill

\dotfill

Le schéma ci-dessous, qui n'est pas à l'échelle, est un agrandissement de la grille de calibrage.

\medskip

\psset{unit=1cm}
\begin{pspicture}(15,4)
\psline[linewidth=1.8pt](0,0.5)(0,3)(15,3)(15,0.5)
\pscircle(1.5,1){0.5cm}\pscircle(13.5,1){0.5cm}
\psline[linewidth=0.3pt,arrowsize=3pt 5]{<->}(0,0)(15,0)\uput[d](7.5,0){L}
\psline[linewidth=0.25pt](1,1)(1,3.2)\psline[linewidth=0.25pt](1.5,1)(1.5,3.2)
\psline[linewidth=0.25pt](13.5,1)(13.5,3.2)\psline[linewidth=0.25pt](14,1)(14,3.2)
\psline[linewidth=0.3pt,arrowsize=3pt 5]{<->}(0,3.2)(1,3.2)\uput[u](0.4,3.2){2 cm}
\psline[linewidth=0.3pt,arrowsize=3pt 5]{<->}(1,3.2)(1.5,3.2)\uput[u](1.25,3.2){0,4 cm}
\psline[linewidth=0.3pt,arrowsize=3pt 5]{<->}(1.5,3.2)(13.5,3.2)\uput[u](7.5,3.2){$D = 61,6$ cm}
\psline[linewidth=0.3pt,arrowsize=3pt 5]{<->}(13.5,3.2)(14,3.2)\uput[u](13.75,3.2){0,4 cm}
\psline[linewidth=0.3pt,arrowsize=3pt 5]{<->}(14,3.2)(15,3.2)\uput[u](14.6,3.2){2 cm}
\end{pspicture}

		\item  Sachant que $D = 61,6$~cm, calculer la longueur L, en cm, de la grille. Détailler le calcul.

\dotfill

\dotfill

\medskip

Le schéma de la plaque métallique n'est pas à l'échelle.

\begin{center}
\psset{unit=1cm}
\begin{pspicture}(0,-0.25)(8,5.5)
\psframe[fillstyle=solid,fillcolor=lightgray,linewidth=1.75pt](0,0)(8,5)
\pscircle(1,0.5){1.5mm}
\pscircle(2,0.5){1.5mm}
\pscircle(3,0.5){1.5mm}
\pscircle(6,0.5){1.5mm}
\pscircle(7,0.5){1.5mm}
\pscircle(1,1){1.5mm}
\pscircle(2,1){1.5mm}
\pscircle(3,1){1.5mm}
\pscircle(6,1){1.5mm}
\pscircle(7,1){1.5mm}
\pscircle(1,4.5){1.5mm}
\pscircle(2,4.5){1.5mm}
\pscircle(3,4.5){1.5mm}
\pscircle(6,4.5){1.5mm}
\pscircle(7,4.5){1.5mm}
\pscircle(1,4){1.5mm}
\pscircle(2,4){1.5mm}
\pscircle(3,4){1.5mm}
\pscircle(6,4){1.5mm}
\pscircle(7,4){1.5mm}
\psframe[fillstyle=solid,fillcolor=white](1.9,0.4)(2.1,0.6)
\psframe[fillstyle=solid,fillcolor=white](2.9,0.4)(3.1,0.6)
\psframe[fillstyle=solid,fillcolor=white](5.9,0.4)(6.1,0.6)
%\psframe[fillstyle=solid,fillcolor=white](6.9,0.4)(7.1,0.6)
\pscircle(1,0.5){1.5mm}
%\psframe[fillstyle=solid,fillcolor=white](0.9,0.4)(1.1,0.6)
%\psline[linewidth=0.4pt](1,0.5)(1,-0.5)
%\psline[linewidth=0.4pt](7,0.5)(7,-0.5)
%\psline[linewidth=0.3pt,arrowsize=3pt 5](1,-0.5)(7,-0.5) %\uput[d](4,-0.5){$D$}
\psframe[fillstyle=solid,fillcolor=white](0.9,0.9)(1.1,1.1)
\psframe[fillstyle=solid,fillcolor=white](1.9,0.9)(2.1,1.1)
\psframe[fillstyle=solid,fillcolor=white](2.9,0.9)(3.1,1.1)
\psframe[fillstyle=solid,fillcolor=white](5.9,0.9)(6.1,1.1)
\psframe[fillstyle=solid,fillcolor=white](6.9,0.9)(7.1,1.1)
\psframe[fillstyle=solid,fillcolor=white](0.9,3.9)(1.1,4.1)
\psframe[fillstyle=solid,fillcolor=white](1.9,3.9)(2.1,4.1)
\psframe[fillstyle=solid,fillcolor=white](2.9,3.9)(3.1,4.1)
\psframe[fillstyle=solid,fillcolor=white](5.9,3.9)(6.1,4.1)
\psframe[fillstyle=solid,fillcolor=white](6.9,3.9)(7.1,4.1)
\psframe[fillstyle=solid,fillcolor=white](1.9,4.4)(2.1,4.6)
\psframe[fillstyle=solid,fillcolor=white](2.9,4.4)(3.1,4.6)
\psframe[fillstyle=solid,fillcolor=white](5.9,4.4)(6.1,4.6)
%\psframe[fillstyle=solid,fillcolor=white](6.9,4.4)(7.1,4.6)
\psline[linestyle=dashed](3.1,4.5)(5.9,4.5)
\psline[linestyle=dashed](1,1.1)(1,3.9)
\psline[linewidth=0.3pt,arrowsize=3pt 5]{<->}(0,5.2)(8,5.2) \uput[u](4,5.2){L}
\psline[linewidth=0.3pt,arrowsize=3pt 5]{<->}(-0.2,0)(-0.2,5)\uput[l](-0.2,2.5){$\ell$}
\end{pspicture}
\end{center}

\medskip

La largeur de la grille est : $\ell = 35,6$~ cm. La longueur de la grille est L = 66,4~cm.
	\end{enumerate}
\item En utilisant le formulaire, calculer, en cm$^2$, l'aire $\mathcal{A}$ de la plaque métallique rectangulaire.

\dotfill

\dotfill
\end{enumerate}

\end{document}